% ===== MicroInstruction Word Format ===================================
% ======================================================================
\setlength{\unitlength}{1mm}
\begin{picture}(156.6,26)(0,0)

{\thicklines {\put(0,19){\framebox(156.6,7){}}}}
{\thicklines {\multiput(5.8,19.5)(5.8,0){19}{\line(0,1){6}}}}
{\thicklines {\put(133.4,19.5){\line(0,1){6}}}}

\put(121.8,22.5){\makebox(0,0)[c]{\verb"addr1"}}
\put(145,22.5){\makebox(0,0)[c]{\verb"addr2"}}

\put(43.5,15){\makebox(0,0)[c]{$\underbrace{\rule{84mm}{0mm}}$}}
\put(98.6,15){\makebox(0,0)[c]{$\underbrace{\rule{20.2mm}{0mm}}$}}
\put(133.4,15){\makebox(0,0)[c]{$\underbrace{\rule{43.4mm}{0mm}}$}}

\put(43.5,13){\makebox(0,0)[t]{
\begin{minipage}[t]{84mm}
\begin{center}
datapath\\
control bits
\end{center}
\end{minipage}
}}
\put(98.6,13){\makebox(0,0)[t]{
\begin{minipage}[t]{30mm}
\begin{center}
next\\
address logic\\
control bits
\end{center}
\end{minipage}
}}
\put(133.4,13){\makebox(0,0)[t]{
\begin{minipage}[t]{43.4mm}
\begin{center}
microinstruction\\
addresses
\end{center}
\end{minipage}
}}

\end{picture}
