Analysfunktioner
LabPlot stöder en stor mängd funktioner för dataanalys:
Interpolation
Utjämning
Icke-linjär kurvanpassning
Fourierfilter
Alla kan utföras med vilken data som helst som består av x- och y-kolumner. Analysfunktionerna kan kommas åt via menyn Analys eller den sammanhangsberoende menyn på ett arbetsblad. De nyskapade kurvorna kan anpassas (linjestil, symbolstil, etc.) som vilken annan x-y-kurva som helst.

Interpolation
Interpolation av data kan göras med flera algoritmer:
linjär
polynom (om antal datapunkter < 100)
Kubisk spline
Kubisk spline (periodisk)
Akima-spline
Akima-spline (periodisk)
Steffen-spline (kräver GSL ≥ 2.0)
cosinus
exponent
styckvis kubisk Hermite (finit skillnad, Catmull-Rom, kardinal, Kochanek-Bartels)
rationella funktioner
Interpolationsfunktionen beräknas med angivet antal datapunkter n och utvärderas som:
funktion
derivata
andraderivata
integral (med början på noll)

Utjämning
Ett antal olika utjämningsmetoder stöds:
Glidande medelvärde (centrerat)
glidande medelvärde (fördröjt)
Percentilfilter
Savitzky-Golay
Alla utjämningsmetoder stöder flera utfyllnadstyper (konstant, periodisk, spegling, närmaste, etc.) för datamängdens början och slut. De glidande medelvärdena stöder flera viktningsfunktioner (likformig, triangulär, binomial, parabolisk, trikubisk, etc.), som kan väljas för att vikta valda datapunkter beroende på deras avstånd.

Kurvanpassning
Linjär och ickelinjär kurvanpassning av data kan göras med flera fördefinierade anpassningsmodeller (exempelvis polynomisk, exponentiell, Gaussisk eller egen) för data som består av x- och y-kolumner med en valfri viktkolumn. Med en egen modell kan vilken funktion som helst med obegränsat antal parametrar användas för anpassningen. Alternativen (antal iterationer, tolerans, antal anpassade punkter) kan användas för att optimera anpassningsresultatet, som visas i resultattexten.

Fourierfilter
Funktionen kan användas för att utföra Fourierfiltrering av vilken data som helst bestående av x- och y-kolumner. Filtertyper som stöds är:
Lågpass
Högpass
Bandpass
Bandspärr (bandblockering)
där alla kan ha formen
Ideal
Butterworth (ordning 1 till 10)
Chebyshev typ I eller II (ordning 1 till 10)
Optimal "L"egendre (ordning 1 till 10)
Bessel-Thomson (godtycklig ordning)
Gränsvärden kan anges i enheterna frekvens (Hertz), bråkdel (0,0 till 1,0) eller datapunkternas index.

Fouriertransform
En diskret Fouriertransform kan användas för att konvertera en signal från tids- till frekvensdomän, eller för att konvertera mellan andra konjugatvariabler som position och rörelsemängd (k-rum).
fönsterfunktion (Welch, Hann, Hamming, etc.) för att undvika läckage-effekter
utdata (magnitud, amplitud, fas, dB, etc.)
ensidigt eller dubbelsidigt spektrum med eller utan skift
x-axelskalning till frekvens, index eller period