I O RF_FILTER1

G=-2.5 NF=2.5

LNA

G=12 NF=2.7 IIP3=0

I O RF_FILTER2

G=-2.5 NF=2.5

IN OUT LO

MIXER

G=-7 NF=7 IIP3=-3

I O IF_FILTER

G=-6 NF=6

T1

G=0 NF=0 RIN=75 ROUT=50

DEFAULTS

DEF1

RIN=75 ROUT=200 RHO=0

IF_AMP

G=12 NF=6 IIP3=7

Cascade Defaults Block

DEFAULTS

RIN=75 ROUT=75 RHO=0

SOURCE

C=-35 CN0=78