800 820 840 860 880 900 920 940 960 Height

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Total Energy

1 2 3 4 1 = Model 1A 2 = Model 2A 3 = Model 1B 4 = Model 2B

Example 12 -- Total heating vs height of boundary layer