# If message sequence number is too high, send a resend request for
# missing messages

iCONNECT
I8=FIX.4.435=A34=149=TW52=<TIME>56=ISLD98=0108=30
E8=FIX.4.49=6135=A34=149=ISLD52=00000000-00:00:00.00056=TW98=0108=3010=0
I8=FIX.4.435=034=249=TW52=<TIME>56=ISLD
I8=FIX.4.435=034=349=TW52=<TIME>56=ISLD
I8=FIX.4.435=034=449=TW52=<TIME>56=ISLD

# Sending message 10 when last message send was 4
I8=FIX.4.435=034=1049=TW52=<TIME>56=ISLD

# Resend request for messages 5 to 9
E8=FIX.4.49=5835=234=249=ISLD52=00000000-00:00:00.00056=TW7=516=010=0

# Send the messages
I8=FIX.4.435=034=549=TW52=<TIME>56=ISLD
I8=FIX.4.435=034=649=TW52=<TIME>56=ISLD
I8=FIX.4.435=034=749=TW52=<TIME>56=ISLD
I8=FIX.4.435=034=849=TW52=<TIME>56=ISLD
I8=FIX.4.435=034=949=TW52=<TIME>56=ISLD

# logout message and response
I8=FIX.4.435=534=1149=TW52=<TIME>56=ISLD
E8=FIX.4.49=4935=534=349=ISLD52=00000000-00:00:00.00056=TW10=0

eDISCONNECT